ブームスプレーヤー製品概要書

１　概要
この仕様書は、メタン発酵バイオガス発電センターにおいて発生するバイオ液肥をほ場に散布するためのブームスプレーヤーに適用するものである。
　　　納入機は、下記に定める仕様を満足し、作業性能が良好であって、かつ十分な耐久性のあるものとする。
　　　この仕様書に明記されていない事項については、紫波町（以下「町」という。）と、物品納入者（以下「納入者」という。）が協議の上決定するものとする。

２　基本仕様
　　（１）製品名	ＢＳＭ１６１０ＳＰ‐Ｙ（やまびこ製）
　　（２）寸法		３６５×２６０×２９５ｃｍ程度　　　　
　　（３）乾燥重量	８８５ｋｇ程度
　　（４）薬液ポンプ	型式：ＨＰ２２００
　　			最大圧力：３．５ＭＰａ程度
			最大吐出量：１９８Ｌ／ｍｉｎ程度
　　（５）薬液タンク	材質：グラスファイバー強化プラスチック（Ｆ．Ｒ．Ｐ）
			容量：１，６００Ｌ程度
			攪拌装置：噴流攪拌方式
　　（６）ブーム装置	散布幅：１４．１～２１．９ｍ程度
　　（７）その他	GPSを利用した車速連動機能を有するスピードセンサー、予備タンク（1t）積載用パレットフォーク（渋谷製）並びに当該予備タンクからバイオ液肥を吸い上げるための潅水ポンプ及びその他ブームスプレーヤーの搭載・稼働に必要な部品等

　３　検査
　　　完成検査は、寸法・外観・その他組立状況を検査し、全般的な機能及び各装置の検査をする。
　　　検査に要する器具・人員等は納入者において準備するものとする。

４　保証
保証期間は、納入後１年間とする。
納入後１年以内に、設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、　　納入者は無償修理を行わなければならない。
　　　特に重大な故障が発生した場合には、上記期間経過後であっても町と納入者が協議の上、納入者に無償修理を行わせることがある。

５　その他の事項
納入機は、納入期日前１年以内に製造されたもので、新品でなければならない。
金額には、機器納入にかかる費用を含むものとする。
